
高通写号工具SOP


1：双击QualcommTool.exe打开工具




2：正常打开工具之后，会显示如下界面，连接好手机之后，就可以进行相应的操作了。




3：选择“SN”选项卡，用户只需在“请输入SN”的文本框输入15位或者17位或者18位（具体按照需求而定）由数字、字母组成的字符串即可。




读取验证。用户可点击“读取”按钮进行确认




4：选择“MEID”选项卡，则会显示如下界面，提示输入MEID



MEID是14位十六进制数组成，即输入14个0~9，a~f的数即可



输入完毕，点击“写入”按钮



读取验证


点击“读取”，则会读出手机的MEID,用户可确认写入成功




5：选择“IMEI”选项卡，输入15位0~9的数字




点击写入



读取验证（一般IMEI的第15位是校验位，是根据前14位计算得出，所以用户如果输入第15位是正确的，读出的则会与输入的一致；如果用户写入的IMEI号第15位不符合要求，此软件会自动计算出第15位写入，所以读出的会有所不同）：



对于双卡的手机，则可以选择IMEI2



输入15位0~9的数字




读取验证，勾选IMEI2会显示双卡的IMEI号，不勾选则读取一个IMEI







6：选择”WIFImac”选项卡，输入wifi地址



或者




或者




三种写入格式，人选其中一种即可。


点击“Wifi-mac备份”即可对wifi-mac进行备份




读取验证




7：选择“BTmac”选项卡，输入蓝牙mac地址




或者




或者



三种输入格式人选一种写入



读取验证



8：选择“SMSnum”选项卡，写入短信激活码，用户输入11手机号





读取验证

